**SWR04产品简介**

橙果创服

**产品概述**

该产品是一款功能强大的安全出口路由器，适用于中小型企业或者微小型工作站部署环境。设备支持IP/MAC绑定、MAC地址过滤、ACL、NAT、接口访问控制功能，具备强大的安全管理能力。支持IPSec VPN、GRE VPN、L2TP VPN多种隧道协议，满足用户多变的隧道场景使用需求。同时IPSec VPN支持国际标准的RSA加密体系以及中国标准的国密认证加密体系，为用户提供更加全面的加解密应用场景选择。

**SWR05产品外观图**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 产品介绍 | 适用场景 |
| SWR04 | 4G全网通强大的接入控制能力全面的加解密算法技术双核880MHz CPU、512M内存、16M flash | 安全出口网关 |

**关键特性与价值**

**接口丰富，组网灵活**

1. 支持 4个10/100/1000Mbps自适应Ethernet RJ45接口
2. 支持 WIFI接入，符合802.11b/g/n标准，支持300Mbps无线数据传输，组网方式更加灵活
3. 支持 LTE FDD 和 LTE TDD，并可兼容 WCDMA/GPRS/GSM

**接入级控制，极致安全**

1. 支持IP/MAC绑定、MAC地址过滤功能，接入级别的安全控制能力
2. 支持ACL、NAT功能，为安全转发保驾护航
3. 支持接口访问控制功能

**安全转发，加密功能强大**

1. 支持IPSec VPN、GRE VPN、L2TP VPN隧道技术
2. IPSec VPN支持RSA国际标准认证加解密算法体系
3. IPSec VPN支持中国国密认证算法体系

**统一管理，维护简单**

1. 支持E4G协议，可以由管理平台集中管理
2. 支持http、https协议，web配置界面更加友好、操作更加简单

**产品规格**

|  |  |
| --- | --- |
| **规格名称** | **SWR04** |
| **硬件参数** |
| **CPU小系统** | CPU型号 | MTK7621 |
| CPU核数 | 2 |
| 处理器性能 | 880MHz\*2 |
| FLASH规格 | 16M |
| 内存容量 | 512M |
| 内存形式 | 颗粒/固化 |
| **指示灯** | 系统状态指示灯 | 1 |
| 4G状态指示灯 | 1 |
| 服务器连接状态指示灯 | 1 |
| **固定接口** | Cellular（4G） | 1 |
| WAN(Ethernet) | 1 \* GE 电，10/100/1000Mbit/s 自适应 |
| LAN(Ethernet) | 3 \* GE 电，10/100/1000Mbit/s 自适应 |
| WIFI AP | 802.11b/g/n |
| **扩展接口** | USB 3.0 | 1 |
| Micro SD | 1 |
| **天线** | 5G天线 | 鞭状天线\*4 |
| WIFI天线 | 鞭状天线\*4 |
| **电源** | 电源数量/冗余 | 1 |
| 安装形式 | 适配器 |
| 输入电压/频率 | 交流100-240V/50-60HZ |
| 输出电压 | 12V/1A |
| POE供电 | 非标24V |
| **环境特性** | 运行环境 | -40~70℃ |
| 防水等级 | NA |
| **设备样式** | 安装环境 | 桌面式免安装 |
| 整机尺寸(高/长/宽) | 168mm×168mm×24mm |
| **SIM卡管理** | SIM插槽 | Nano弹出式\*2 |
| SIM卡热插拔 | 支持 |
| **软件参数** |
| 基本特性 | IPv4、TCP/UDP、ARP、ICMP、DHCP |
| 4G拨号 | FDD LTE、TDD LTE、WCDMA、GPRS、GSM |
| VPN | IPSec VPN、GRE VPN、L2TP VPN |
| 安全控制 | ACL、NAT、访问控制 |
| 冗余备份 | 链路负载/主备、链路保护 |
| 配置维护 | Web本地配置、平台远程配置 |
| 固件管理 | Web本地升级、平台远程升级 |